关于接线：

LM894N:  
IN1 ---------- 3

IN2 ---------- 5

IN3 ---------- 6

IN4 ---------- 9

OUT1&OUT2 --------右电机正负极

OUT3&OUT4 --------左电机正负极

+12V给自身供电

+5V给arduino即各模块供电

GND ---------- 接地

HC-SR04:

VCC --------- 5V

GND -------- 接地

Trig ---------- 12

Echo --------- 13

按键：

设置键 ------ 2

距离+ --------- 4

距离- ---------- 7

所有另一端接地

Oled屏幕：

VCC --------- 3.3V

GND -------- 接地

SCL --------- A5

SDA -------- A4

LED灯 -------- 10